Delbrück, März 2020

**Duschplatz in wenigen Arbeitsschritten:**

**Bielefelder Serviced Apartment setzt auf neue Installationslösung von Bette**

**Zusammenfassung**

In unmittelbarer Nähe des Bielefelder Hauptbahnhofes ist das zweite Serviced Apartment Haus der Marke STAYERY entstanden, nachdem die Berliner Dependance bereits Anfang Februar 2019 den Betrieb aufgenommen hat. Wie in der Hauptstadt richtet sich das Angebot der 126 Serviced Apartments in Bielefeld vor allem an junge Geschäftsreisende, die den Komfort einer Wohnung auf Zeit mit dem Service eines Hotels verbinden möchten. So modern wie das Konzept ist auch die Installation der Duschwannen in dem Bielefelder Haus: Um die Installation schneller, günstiger und normgerecht sicher zu gestalten, wird hier mit der Installationsbox Easy Connect und dem Minimum Wannenträger eine neuartige Kombi-Lösung von Bette eingesetzt.

**Duschplatz in wenigen Arbeitsschritten:**

**Bielefelder Serviced Apartment setzt auf neue Installationslösung von Bette**

**In unmittelbarer Nähe des Bielefelder Hauptbahnhofes ist das zweite Serviced Apartment der Marke STAYERY entstanden, nachdem die Berliner Dependance bereits Anfang Februar 2019 den Betrieb aufgenommen hat. Wie in der Hauptstadt richtet sich das Angebot der 126 Serviced Apartments in Bielefeld vor allem an junge Geschäftsreisende, die den Komfort einer Wohnung auf Zeit mit dem Service eines Hotels verbinden möchten. So modern wie das Konzept ist auch die Installation der Duschwannen in dem Bielefelder Haus: Um die Installation schneller, günstiger und normgerecht sicher zu gestalten, wird hier eine neuartige Kombi-Lösung von Bette eingesetzt.**

Das Serviced Apartment ist Teil einer Multi-Tenant Entwicklung an der Herforder Straße, die insgesamt sechs Stockwerke hoch ist und aus zwei baugleichen Komplexen besteht; das Serviced Apartment wird von der BD Apartment GmbH betrieben und ist seit dem vierten Quartal 2019 bezugsfertig. Auf den ersten fünf Etagen finden sich die 22 und 30 Quadratmeter großen Apartments. Sie sind jeweils mit Bad, Bett, Pantryküche und Schreibtisch ausgestattet, außerdem stehen High-Speed-Internet, ein Smart-TV mit Miracast sowie eine wöchentliche Reinigung zur Verfügung. Daneben gibt es Community-Flächen für die Bewohner, die als erweitertes Wohnzimmer fungieren.

Architekt der STAYERY ist der Bielefelder Frank Stopfel, für die moderne Inneneinrichtung der voll möblierten Apartments zeichnet das Berliner Interior Design Studio Aisslinger verantwortlich. Die Installation der Haustechnik übernahm die Friedrich Reitemeier GmbH aus Vlotho, die sich bei den Duschbereichen für eine innovative Kombinationslösung von Bette entschied: Eingesetzt werden superflache Duschwannen aus glasiertem Titan-Stahl im Verbund mit der neuen Installationsbox Easy Connect und dem Minimum Wannenträger des Unternehmens.

**Aufwand für Installation und Abdichtung erheblich reduziert**

Gemeinsam reduziert dieses Ensemble den bauseitigen Aufwand erheblich, denn die Produkte werden in hohem Maße vorkonfektioniert geliefert, wodurch die Installation vereinfacht und die Zahl der Arbeitsschritte gesenkt wird. „Die Installationslösung von Bette hat mich auf Anhieb überzeugt“, sagt Christian Mowe, der das Projekt aufseiten der Reitemeier GmbH betreute. Bei den herkömmlichen Einbaulösungen aller Marken und Fabrikate habe ihn immer gestört, dass der Zusammenbau „frickelig“ sei und viel Feinmotorik benötige und auch die Abdichtung habe ihn nicht wirklich überzeugt. „Bei der neuen Lösung von Bette sieht man dagegen auf den ersten Blick, dass sie sauber und sicher verarbeitet und angeschlossen werden kann. Das hat sich auf der Baustelle bestätigt! Die Abdichtung bleibt nun dem Fliesenleger überlassen und entlastet unsere Monteure“, so Mowe.

Die Verarbeitung der Komponenten gestaltete sich einfach: Zuerst wurde die Installationsbox als Platzhalter für die Ablauf- oder Überlaufgarnitur auf den Boden gesetzt, an die Abwasserleitung angeschlossen und mit dem mitgelieferten Deckel verschlossen. Dann wurden Trittschall- und Wärmedämmung hergestellt und der Estrich eingebracht. Nachdem dieser getrocknet war, wurde die Box auf die notwendige Höhe zugeschnitten und eine vorkonfektionierte und nach ETAG 022 Kiwa-geprüfte Dichtmanschette aufgesetzt.

Eine Unterfütterung zur Anpassung an unterschiedliche Höhenniveaus erübrigte sich, da die Einbauhöhe von Easy Connect flexibel zwischen 105 und 205 mm gewählt werden kann. Um die Box normgerecht nach DIN 18534 in die Verbundabdichtung zu integrieren, war schließlich nur noch der Dichtanstrich durch den Fliesenleger nötig.

**Selbstreinigender Ablauf erleichtert Reinigung**

Beim Duschablauf setzt die STAYERY auf den neuen, selbstreinigenden Ablauf BetteSolid. Die intelligente Ablauftechnologie kommt dank ihrer besonderen Konstruktion im Innern ohne tote Ecken oder Grate aus. Haare und Schmutz können daher nicht mehr im Ablauf oder im dahinter liegenden Rohrsegment verfangen und werden einfach in die Kanalisation gespült – das reduziert Reinigungszeit, Reinigungsmittel und Wartungsbedarf für das Hotel.

Der Anschluss des Duschablaufs gestaltete sich einfach, da die Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Bei Bedarf kann natürlich auch jede andere Ablaufgarnitur angeschlossen werden: Da der vorinstallierte Anschluss von Easy Connect biegsam ist und auf die passende Länge ausgezogen werden kann – ähnlich wie das Ziehharmonika-Element bei Trinkhalmen – gelingt das besonders einfach, denn es ist immer genug Spielraum nach oben oder zur Seite vorhanden.

**Fast 50 Prozent Zeitersparnis bei der Installation**

Mit dem Minimum Wannenträger von Bette ließ sich die Montage der superflachen Duschwannen nochmals erheblich beschleunigen. Der Wannenträger wurde bereits ab Werk mit der Duschwanne vorkonfektioniert und dann einfach auf den Estrich geklebt, was sowohl mit handelsüblichem Montagekleber, nicht drückendem Bauschaum oder Silikon möglich ist. Dank der Kombination mit Easy Connect konnte auf eine weitere Abdichtung des Wannenrands verzichtet werden.

„Die Lösung von Bette ließ sich sehr schnell verarbeiten. Ich würde schätzen, dass wir gegenüber den Lösungen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, fast die Hälfte der Zeit einsparen konnten. Bei 126 Einheiten wie im Fall des Serviced Apartment Hauses ist das ein erfreulicher Zeitgewinn“, so Mowe.

Wichtig im Serviced Apartment aber auch im Hotel: Neben der Zeitersparnis bietet die praxisnahe Lösung von Bette auch eine hervorragende Geräuschdämmung. Bei einer Montage auf Estrich inklusive Dämmung wird die Kombination aus superflacher Dusche und Minimum-Wannenträger mit einem Schallpegel von nur 17 dB(A) auch den erhöhten Anforderungen der Schallschutzstufe 3 der VDI 4100 mehr als gerecht.

Mowe: „Ich persönlich schätze den Vorteil, dass der Estrich unter der Duschwanne nun nahezu durchgehend ist. Das sorgt für einen verbesserten Schallschutz für die darunter liegenden Zimmer, da es nur einen minimalen Hohlraum gibt.“

**Pflegeleicht und robust im Hotel- und Apartmentalltag**

Dank des glasierten Titan-Stahls sind die neuen Duschplätze auch ideal für den harten Alltag im Serviced Apartment vorbereitet. Das hochwertige Material ist nicht nur äußerst langlebig und robust – Bette gewährt 30 Jahre Garantie darauf –, sondern mit seiner glatten, widerstandsfähigen Oberfläche auch sehr hygienisch und pflegeleicht.

Praktisch ist auch, dass der Ablauf der Dusche dank der Easy Connect Installationsbox jederzeit einfach auf Undichtigkeiten überprüft werden kann. Dazu muss lediglich der Ablauf der Dusche abgeschraubt werden, was einen prüfenden Blick in das Innere der Box erlaubt.

Über Bette

Bette ist Spezialist für Badobjekte aus glasiertem Titan-Stahl: Badewannen, Duschflächen, Duschwannen und Waschtische. Das Familienunternehmen wurde 1952 im westfälischen Delbrück gegründet und hat sich exklusiv auf die Prozesse Stahlumformung und Emaillierung spezialisiert. Geschäftsführer ist Thilo C. Pahl. Heute sind am Produktions- und Verwaltungssitz in Delbrück 370 Mitarbeiter beschäftigt. Ausschließlich hier und made in Germany werden mehr als 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächenfarben hergestellt.

Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Industrieproduktion mit maßgeschneiderter Manufakturarbeit: Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige Produkte, die Bette in einer großen Vielfalt an Formen, Abmessungen und Farben anbietet – und mit der BetteGlasur zu langlebigem Stahl/Email veredelt. Das gesamte Bette-Sortiment ist entsprechend der material- und sortimentsspezifischen Umwelt-Produkt-Deklaration EPD nach ISO 14025 verifiziert.

Bildzeilen

Bitte beachten Sie die Quellenangabe: Bette

**01\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

Die Easy Connect Installationsbox von Bette nachdem der Estrich eingebracht wurde. Der Deckel schützt den Ablauf im Inneren vor Schmutz und Beschädigungen.

**02\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

Die Installationsbox wird auf die benötigte Höhe zugeschnitten. Die Einbauhöhe kann zwischen 105 und 205 mm flexibel gewählt werden, eine Unterfütterung der Box ist nicht nötig.

**03\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

**04\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

**05\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

Die mitgelieferte und vorkonfektionierte Dichtmanschette wird einfach in die Installationsbox eingeklebt.

**06\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

**07\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

**08\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

**09\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

Nach Einbringen der Dichtschlämme durch den Fliesenleger ist Easy Connect normgerecht nach DIN 18534 in die Verbundabdichtung integriert.

**10\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

**11\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

Bevor die Duschwanne aufgesetzt wird, muss noch der Ablauf hergestellt werden. Die Bielefelder STAYERY setzt dabei auf den selbstreinigende Ablaufgarnitur BetteSolid.

**12\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

**13\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

Der Minimum Wannenträger wurde bereits ab Werk mit der Duschwanne vorkonfektioniert. Der Installateur muss nur noch den Kleber aufbringen und die Duschwanne auf den Estrich kleben.

**14\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

**15\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

Ablauf festschrauben, Endkontrolle – fertig!

**16\_Bette\_Stayery\_Bielefeld**

126 Duschplätze wurden in der Bielefelder STAYERY dank der cleveren Kombi-Lösung von Bette zeitsparend und normgerecht sicher realisiert.