Delbrück, mars 2025

**BetteCompact+ : un vidage efficace avec une hauteur minimale**

**Avec le nouveau vidage BetteCompact+, Bette lance sur le marché une solution qui allie à la perfection technique, efficacité et design. Ce vidage innovant n'est pas seulement extrêmement plat, il est aussi extrêmement performant et confortable.**

**Des performances conformes aux normes dans un espace réduit**

Outre sa faible hauteur de seulement 55 mm, le BetteCompact+ se distingue par un débit d'écoulement élevé pouvant atteindre 0,5 litre par seconde (30 l/min). Ainsi, même en cas de flux d'eau intensif dû à des douches de pluie, l'eau est évacuée efficacement et en toute sécurité. La hauteur de garde d’eau de 50 mm, conforme aux normes, empêche de manière fiable que des odeurs désagréables puissent s'échapper du système d'évacuation.

**Facile à entretenir grâce à une construction intelligente**

Grâce à ses contours intérieurs conçus en douceur, elle assure un flux d'eau optimisé qui évacue en toute sécurité les salissures et les cheveux dans l'écoulement et prévient ainsi les obstructions. En même temps, la grande ouverture sans arêtes garantit un accès aisé pour le nettoyage - même avec une spirale. Toutes les pièces importantes du vidage se retirent et se remettent en place sans effort - pour un maximum de confort lors de l'entretien.

Montage simple et flexibilité maximale

Le BetteCompact+ marque également des points lors de l'installation. De plus, la conception plate du vidage permet de le placer sous n'importe quel receveur de douche Bette. Le vissage en 3 points offre en outre un montage rapide, simple et très fiable. De plus, la garniture peut être combinée avec chaque receveur de douche Bette dotée d'une évacuation de 90 mm et s'adapte de manière flexible aux raccords de tuyaux DN 40 et DN 50, ce qui en fait un produit universel.

"Avec le BetteCompact+, nous posons de nouveaux jalons en matière de technique d'écoulement. Il allie une technologie innovante à une simplicité d'utilisation convaincante - un véritable atout pour les installateurs et les utilisateurs", explique Florian Lenzmeier, chef de produit chez Bette.

BetteCompact+ est disponible avec un couvercle d'écoulement en chrome ou en émail assorti au receveur de douche - en option, la garniture peut être équipée d'un filtre à cheveux.

\* \* \*

**Lignes d'images**

Veuillez noter la mention de la source : Bette

**BetteCompact+\_01.jpg**

Efficace et compact : le nouveau vidage BetteCompact+ séduit par sa faible hauteur de montage de seulement 55 mm et son débit d'écoulement élevé de 0,5 litre par seconde - idéal pour les receveurs de douche Bette avec écoulement de 90 mm.

**BetteCompact+\_02.jpg**

Facile à nettoyer : Grâce aux contours intérieurs doux et à l'accès confortable sans arêtes, le BetteCompact+ est particulièrement facile à entretenir. Le couvercle peut être mis en place et retiré facilement.

**BetteCompact+\_03.jpg**

Polyvalent et flexible : Le BetteCompact+ est disponible avec des couvercles d'écoulement en chrome ou en version émaillée et s'adapte de manière flexible aux raccords de tuyaux DN 40 et DN 50 - une solution pour presque toutes les situations de montage.

À propos de Bette

Bette est le spécialiste des éléments de salle de bains réalisés dans un matériau et selon un processus de fabrication spécifique : les plaques d'acier titane sont formées à haute pression et revêtues d'une mince couche de verre – d'où l'appellation d'« acier titane vitrifié ». À partir de ce matériau composite idéal pour la salle de bains (il est respectueux de l'épiderme, hygiénique, durable et robuste), Bette produit des baignoires, des receveurs de douche, des douches à ras du sol et des vasques.

L'entreprise familiale Bette a été fondée en 1952 à Delbrück (Allemagne) et s'est spécialisée exclusivement dans ce processus de fabrication, qui permet une mise en forme fluide des produits avec une précision artisanale extrême. Le siège administratif et site de production emploie quelque 372 collaborateurs. Le gérant Thilo C. Pahl est membre de la famille propriétaire de la société.

Le catalogue propose des baignoires, des receveurs de douche, des douches à ras du sol, des vasques et des meubles de salle de bains « Made in Germany » : des pièces uniques disponibles dans une infinité de couleurs et de dimensions et qui permettent de créer des espaces inspirants pour chaque agencement de salle de bains. Le processus de fabrication de Bette allie une production de haute technologie à un travail de manufacture pour répondre aux besoins des clients. Plus de la moitié des produits sont aujourd'hui personnalisés selon les souhaits des clients. Plus de 600 modèles de baignoires, de douches et de vasques sont proposés avec un large éventail de couleurs possibles.

À partir de matériaux naturels que sont le verre, l'eau et l'acier sont créés des produits haut de gamme entièrement recyclables. Ces derniers sont conformes à le programme de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).