Delbrück, mars 2025

**Sécurité maximale, complexité minimale - le nouveau système d'étanchéité BetteSeal+ résout les interfaces entre les différents corps de métier**

**Avec BetteSeal+, Bette pose de nouveaux jalons en matière d'étanchéité des douches. Le système d'étanchéité innovant est pré-confectionné en usine et permet une installation rapide, testée selon les normes - sans travaux supplémentaires coûteux. L'installateur, le carreleur, le planificateur et le client final profitent tous d'un montage optimisé, de problèmes d'interface réduits et d'une sécurité maximale contre les dégâts des eaux.**

Grâce à la bride de 10 cm d'un seul tenant sur tout le pourtour, le collage ou le soudage fastidieux des joints d'étanchéité appartient au passé. Le matériau ultra-mince s'adapte en souplesse comme une feuille de papier et s'intègre sans peine même en cas de triple pliage dans les coins. Une liaison étanche entre la douche et le mur est ainsi assurée.

Un autre point fort de BetteSeal+ est l'intégration en usine du joint d'étanchéité dans le receveur de douche. Ainsi, la coordination habituelle entre l'installateur sanitaire et le carreleur n'est plus nécessaire, ce qui facilite considérablement l'ensemble du processus de montage et permet de gagner du temps. De plus, la bande d'étanchéité peut être mise en œuvre avec tous les systèmes d'étanchéité composite disponibles sur le marché.

BetteSeal+ offre des avantages clairs à toutes les parties concernées :

l'installateur et le carreleur profitent d'un montage rapide et simple et d'une coordination réduite avec les autres corps de métier. Les architectes et les planificateurs bénéficient d'une solution sûre, testée selon les normes et garantie par le fabricant. Les clients finaux peuvent compter sur une étanchéité durable et une protection optimale contre les dégâts des eaux.

Le nouveau système d'étanchéité BetteSeal+ prémonté en usine peut être combiné avec différents plans de douche Bette jusqu'à une longueur de côté de 1100 mm, dont BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra et BetteUltra Space. Une bande d'insonorisation est également comprise dans la livraison.

Avec BetteSeal+, Bette rend l'installation de salle de bains plus efficace, plus sûre et plus fiable - un véritable progrès pour les salles de bains modernes.

Test d’étanchéité conforme à l’EAD 030352-00-0503:2019-01, Annexe A réussi – Confirmé par un institut de test indépendant (KIWA GmbH).

**Lignes d'images**

Veuillez noter la mention de la source : Bette

**BetteSeal+\_01.jpg**

Etanchéité rapide et sûre : avec le nouveau système d'étanchéité BetteSeal+ pré-confectionné en usine, l'étanchéité sur le chantier est entièrement supprimée.

**BetteSeal+\_02.jpg**

Pas de découpe, pas de soudage : la bride de 10 cm intégrée en usine assure une étanchéité sans raccords et sans problèmes d'interface.

**BetteSeal+\_03.jpg**

Aussi simple qu'une feuille de papier : le film ultra-mince de BetteSeal+ se laisse travailler de manière flexible et garantit une étanchéité fiable.

À propos de Bette

Bette est le spécialiste des éléments de salle de bains réalisés dans un matériau et selon un processus de fabrication spécifique : les plaques d'acier titane sont formées à haute pression et revêtues d'une mince couche de verre – d'où l'appellation d'« acier titane vitrifié ». À partir de ce matériau composite idéal pour la salle de bains (il est respectueux de l'épiderme, hygiénique, durable et robuste), Bette produit des baignoires, des receveurs de douche, des douches à ras du sol et des vasques.

L'entreprise familiale Bette a été fondée en 1952 à Delbrück (Allemagne) et s'est spécialisée exclusivement dans ce processus de fabrication, qui permet une mise en forme fluide des produits avec une précision artisanale extrême. Le siège administratif et site de production emploie quelque 372 collaborateurs. Le gérant Thilo C. Pahl est membre de la famille propriétaire de la société.

Le catalogue propose des baignoires, des receveurs de douche, des douches à ras du sol, des vasques et des meubles de salle de bains « Made in Germany » : des pièces uniques disponibles dans une infinité de couleurs et de dimensions et qui permettent de créer des espaces inspirants pour chaque agencement de salle de bains. Le processus de fabrication de Bette allie une production de haute technologie à un travail de manufacture pour répondre aux besoins des clients. Plus de la moitié des produits sont aujourd'hui personnalisés selon les souhaits des clients. Plus de 600 modèles de baignoires, de douches et de vasques sont proposés avec un large éventail de couleurs possibles.

À partir de matériaux naturels que sont le verre, l'eau et l'acier sont créés des produits haut de gamme entièrement recyclables. Ces derniers sont conformes à le programme de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).